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第一章  竞争性谈判邀请函

瓦屋山投资有限公司就2026年奖牌制作框架协议采购（第二次）进行竞争性谈判。欢迎符合条件的供应商按照本邀请书的有关要求参加本次采购活动。
一、采购项目基本情况
1.采购项目名称：2026年奖牌制作框架协议采购（第二次）
2.采购项目编号：P20260706P20260802  
3.项目预算：详见各分项限价
4.采购项目内容：详见项目清单 
二、供应商资格要求
（一）一般资格要求
1.具有独立承担民事责任的能力；（提供营业执照复印件）
2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（提供承诺）
3.具有履约所必须的基本财务实力、专业技术能力、服务渠道支持能力和行业经验，提供的产品、服务符合国家、行业标准及采购方要求；（提供承诺）
4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（提供承诺）
5.遵守国家法律法规，近三年经营活动中企业法人及其法定代表人未出现重大违规违法记录，没有出现违背社会责任的不良信息；（提供承诺）
6.法律、行政法规规定的其他条件；
7.供应商关联公司信息加盖单位公章；（提供企查查、金财通等企业查询平台截图信息并盖章）
8.供应商负责人（股东、高管、监事）所属关联公司任职情况表加盖单位公章；（提供企查查、金财通等企业查询平台截图信息并盖章）
9.报名费付款凭证；
（二）针对本项目的特殊资格要求
供应商须具备类似项目履约能力，提供近三年内（自响应文件提交截止时间前推36个月）至少1份同类项目（奖牌、奖杯、证书或标识标牌制作类）的合同复印件作为证明材料。
注：
1. “同类项目”指合同内容包含奖牌、奖杯、荣誉证书或类似金属/木质工艺品制作的项目。
2. 合同复印件须清晰显示合同双方名称、签订时间、服务内容（或标的物名称）及签字盖章页。
3. 不限制合同金额大小，不限制特定行政区域或特定行业。
三、供应商资格审查
1.供应商的资格由评审委员会进行审查。参与本项目的供应商应携带企业资质复印件盖章（营业执照副本复印件盖章）在谈判时交评审委员会待查。
2.法定代表人资格证明书及法定代表人身份证复印件或法定代表人授权委托书原件及被委托人身份证复印件；
3.供应商关联公司信息加盖单位公章；（提供企查查、金财通等企业查询平台截图信息并盖章）
4.供应商负责人（股东、高管、监事）所属关联公司任职情况表加盖单位公章。（提供企查查、金财通等企业查询平台截图信息并盖章）
5.报名费付款凭证。 
6.其他相关承诺、文件、资料等。
四、谈判文件发售时间、地点及其他
1.谈判文件发售时间： 2026 年78月 12 日至 2026 年78月 18 日；
2.获取谈判文件方式：竞争性谈判人请于：2026 年78月 12 日至 2026年78月 18 日在我公司集采平台www.wwstz.com获取谈判文件。
3.竞争性谈判报名费及交纳方式：人民币300元，银行转账。供应商需通过银行账户转账方式交纳费用，本公司指定收款账户信息如下，不接收个人转账。任何情况下报名的供应商转账给本公司账户后，本公司不接受退款，报名资格不得转让。供应商参与竞争性谈判需提供报名费付款凭证，将由评审委员会进行资格审查。（注：转账时须备注项目名称及用途。）
单位名称:瓦屋山投资有限公司
开户银行:中国工商银行股份有限公司洪雅广场支行
开户银行账号: 2313 4011 1910 0047 265
五、谈判截止及谈判时间与地点
[bookmark: _GoBack]竞争性谈判人请于北京时间 2026 年78月 19 日10：:00点之前将密封好的纸质谈判响应文件递送至瓦屋山投资有限公司   会议室，谈判响应截止时间即为谈判时间，在此时间之后送达的谈判响应文件恕不接受。
6、 成交结果公告
成交结果将在瓦屋山投资有限公司集采平台（www.wwstz.com）予以公告，公示期不少于1个工作日，公示期满后发放成交通知书。
七、凡与本次采购项目有关的事宜请按下述地址联系
联系地址：四川省眉山市洪雅县洪川镇东大街23号
邮政编码：620360
咨询电话：028-37498077
传    真：




第二章  竞争性谈判须知

一、适用范围
本竞争性谈判文件适用于本次2026年奖牌制作框架协议采购（第二次） 的采购谈判。
二、谈判文件的说明
1.参加谈判的供应商应仔细阅读采购文件的所有内容，按照采购文件的要求提供响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性和有效性，不按规定提交响应文件或响应文件有虚假的，将导致取消参加谈判或成交资格，并承担相应的法律责任。
2.参加谈判的供应商对谈判文件如有疑问的，须在提交谈判响应文件截止时间二日前，以书面或传真形式通知瓦屋山投资有限公司，瓦屋山投资有限公司以电话或书面形式给予答复。
三、谈判响应文件的制作及组成
参加谈判的供应商应按照谈判文件的要求，准备谈判响应文件1式3份，其中正本1份、副本2份（封面上标注“正本”“副本”字样，若正本与副本的内容不一致，以正本为准）。谈判响应文件应用A4规格纸编制装订成册。谈判响应文件由以下两部分组成。
（一）资格性材料。
1.营业执照副本复印件加盖单位公章；
2.资质证书复印件加盖单位公章；
3.法定代表人授权委托书原件及被委托人身份证复印件；
4.供应商关联公司信息加盖单位公章；（以企查查、金财通等企业征信机构查询信息为准）
5.供应商负责人（股东、高管、监事）所属关联公司任职情况表加盖单位公章。（以企查查、金财通等企业征信机构查询信息为准）
6.其他相关承诺、文件、资料等。
（二）符合性材料。
1.响应函；
2.项目报价表；
3.技术要求响应表（如有）；
4.售后服务承诺；
5.诚信承诺函。
四、充分、公平竞争保障措施
（一）利害关系供应商处理。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的采购活动。采购项目实行资格预审的，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商可以参加资格预审，但只能由供应商确定其中一家符合条件的供应商参加后续的采购活动，否则，其响应文件作为无效处理。
（二）利害关系授权代表处理。两家以上的供应商不得在同一合同项下的采购项目中，委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为其授权代表，否则，其响应文件作为无效处理。
（三）前期参与供应商处理。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。供应商为采购人在确定采购需求、编制采购文件过程中提供咨询论证，其提供的咨询论证意见成为采购文件中规定的供应商资格条件、技术服务商务要求、评审因素和标准、采购合同等实质性内容条款的，视同为采购项目提供规范编制。
（四）回避。采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：
1.参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；
2.参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；
3.参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；
4.与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
5.与供应商有其他可能影响采购活动公平、公正进行的关系。
本项目采购活动中需要依法回避的采购人员是指采购人内部负责采购项目的具体经办工作人员和直接分管采购项目的负责人。本项目采购活动中需要依法回避的相关人员是指谈判小组成员。
供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人书面提出回避申请，并说明理由。采购人将及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。
五、谈判响应文件递交
（一）响应文件应于公告规定的截止时间之前密封递交至公告指定的地点。
（二）响应文件须由法定代表人或授权代表签署。
六、谈判程序
（一）谈判小组：依法由采购管理部代表、使用部门代表、财务部代表、公司内部，或外部机构、党政机关、企（事）业单位等确定的评审专家（如有）共三人以上单数组成。
（二）递交响应文件：在递交谈判响应文件时间截止后，瓦屋山投资有限公司在规定的时间和地点组织评审委员会分别与供应商进行谈判；
（三）谈判小组审阅各供应商所递交的响应文件；
（四）谈判小组所有成员集中与单一供应商分别进行谈判；
（五）谈判文件如有实质性变动的，谈判小组将以书面形式通知所有参加谈判的供应商；
（六）本次谈判采用多轮报价方式，第二次及以上报价现场填报。各供应商的最终报价不能高于第一次报价；
（七）确定2家成交供应商。
七、成交原则
1.谈判小组复核后，应当从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高顺序推荐1-3家成交候选供应商，并编写谈判报告，若供应商报价相同的，由谈判小组组织最后报价相同的供应商继续报价。
2.采购人授权谈判小组直接按成交候选人推荐顺序确定成交供应商。
3.采购人在确定成交供应商过程中，发现成交供应商候选人有下列情形之一的，应当不予确定其为成交供应商：
（1）发现成交供应商候选人存在禁止参加采购活动的违法行为的；
（2）成交供应商候选人因不可抗力，不能继续参加采购活动；
（3）成交供应商候选人无偿赠与或者低于成本价竞争；
（4）成交供应商候选人提供虚假材料；
（5）成交供应商候选人恶意串通。
（6）成交供应商书面自愿放弃成交，且无其他非法目的的；
（7）其他不应确定成交供应商的情形。
成交供应商有以上1-7项情形之一的，采购人可以确定后一位成交供应商候选人为成交供应商，依次类推；或者重新组织采购活动。
4.根据谈判小组确定的成交供应商，在瓦屋山投资有限公司自主招标采购平台上发布成交结果公告，（结果公告期为1个工作日）并自发布成交结果公告3个工作日内向成交供应商发出成交通知书。
5.成交供应商不能及时领取成交通知书，采购人应当通过邮寄、快递等方式将项目成交通知书送达成交供应商。
八、合同授予
（一）瓦屋山投资有限公司向成交竞争性谈判人发出成交通知书，成交通知书将是采购合同的组成部分。
（二）成交供应商应在成交通知书发出之日起十五个工作日内与采购人签订采购合同。由于成交供应商的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃成交，取消其成交资格并将按相关规定进行处理。
（三）谈判文件、成交供应商的响应文件及双方确认的澄清文件等，均为有法律约束力的合同组成部分。
（四）采购人不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对谈判文件和成交供应商响应文件实质性内容作出修改，可作非实质性细节的完善和补充。
（五）成交供应商因不可抗力原因不能履行采购合同或放弃成交的，采购人可以与排在成交供应商之后第一位的成交候选人签订采购合同，以此类推，或者重新组织采购活动。
（六）经采购人同意，成交供应商可以依法采取分包方式履行合同。分包履行合同的部分应当为谈判项目的非主体、非关键性工作，不属于成交供应商的主要合同义务。 采购合同实行分包履行的，成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包商就分包项目承担责任。
（七）成交供应商应保证在本项目中使用的任何产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其他知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其他知识产权而引起法律和经济纠纷，由成交供应商承担所有责任。采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。
（八）竞争性谈判文件、成交供应商提交的响应文件、谈判中的最后报价、成交供应商承诺书、成交通知书等均为有法律约束力的合同组成内容。
（九）补充合同：采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同。 
（十）履行合同：成交供应商与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》的有关规定进行处理。
九、质疑和投诉 
（一）供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内以书面形式向瓦屋山投资有限公司提出质疑，但需提供相关证据，同时对质疑内容的真实性承担责任。
（二）瓦屋山投资有限公司对符合质疑条件的应予以答复，供应商对质疑答复不满意的向洪雅县有关行政主管部门投诉。
（三）供应商未提供相关证据的，瓦屋山投资有限公司将不予受理。
（四）瓦屋山投资有限公司对虚假、恶意质疑和投诉的供应商按相关法律规定予以处罚，并由虚假、恶意质疑和投诉的供应商承担调查论证费用。
十、供应商谈判注意事项
（一）若竞争性谈判人的谈判响应文件没有通过资格性、符合性审查，竞争性谈判人将承担无效报价的风险。
（二）竞争性谈判人在参与谈判时，法定代表人或授权代表人应当随身携带身份证原件，评审委员会将验证其身份。
（三）若竞争性谈判人有提供虚假响应文件、虚假证明文件的行为，一经查实，视情节轻重和影响程度，瓦屋山投资有限公司将停止其参加采购活动，并上报行政主管部门。
（四）本次谈判不接受联合体谈判。
（五）供应商参加本项目谈判不得有下列情形之一：
1.提供虚假材料谋取成交；
2.采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；
3.与采购人、采购代理机构或其他供应商恶意串通；
4.向采购人、采购代理机构、谈判小组成员行贿或者提供其他不正当利益；
5.在谈判过程中与采购人、采购代理机构进行协商；
6.成交后无正当理由拒不与采购人签订采购合同；
7.未按照谈判文件确定的事项签订采购合同；
8.将采购合同转包或者违规分包；
9.提供假冒伪劣产品；
10.擅自变更、中止或者终止采购合同；
11.拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；
12.法律法规规定的其他情形；
13.其他有可能损害瓦屋山投资有限公司利益或声誉的任一情形。
供应商有上述情形的，按照规定追究法律责任，具备1-13条情形之一的，将同时将取消被确认为成交供应商的资格或者认定成交无效。
十一、其他
（一）本谈判文件中所引相关法律制度规定，在采购中有变化的，按照变化后的相关法律制度规定执行。本章规定的内容条款，在本项目递交响应文件截止时间届满后，因相关法律制度规定的变化导致不符合相关法律制度规定的，直接按照变化后的相关法律制度规定执行，本谈判文件不再作调整。
（二）国家或行业主管部门对供应商和采购产品的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，必须符合其要求。
（三）本采购文件由采购人负责解释。

第三章  采购合同主要条款
        合同编号：                    
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甲方：
乙方：                                                                                                         
日期：    年   月   日

2026瓦屋山徒步活动奖牌定点制作供应商
采购合同

甲方（需方）：             ，统一社会信用代码：
乙方（供方）：             ，统一社会信用代码：
根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，甲乙双方经友好协商一致，就瓦屋山定制奖牌定点采购事宜达成如下约定，特签订本协议，以资共同信守。
第一条 采购内容
1.1 奖牌品类：基础奖牌、奖牌升级工艺及奖牌盒子。
1.2 规格、工艺、材质要求、价格：详见附件《瓦屋山奖牌采购项目清单》。
1.3 附件《瓦屋山奖牌采购项目清单》为本合同不可分割组成部分，与本合同具有同等法律效力。
第二条 合作期限
2.1 本合同初始合作期限为一年，即：   年   月  日至  年  月  日；
2.2 初始合作期限届满，若双方均未提出书面异议，则合同自动续期一年，此后每周期满，双方无书面异议的均逐年自动续期一年。
第三条 费用、付款方式及期限
3.1 本合同采用固定单价、按需采购、分批次据实结算模式，附件清单内所列单价为固定单价，清单仅作为可供采购的品类参考，甲方有权根据项目需求选择采购品类及采购数量，无需采购清单内全部货品。前述单价已包含货品原材料、生产、开模、打样、包装、运输、装卸、税费等全部费用，除双方书面确认外，甲方无需另行支付任何费用。实际结算总价=经甲方下达采购需求并验收合格的实际供货数量×对应品类合同固定单价。
3.2 甲方根据实际情况分批次向乙方提出采购需求，每批次货品经乙方制作完成、甲方验收合格后，乙方须开具对应批次等额增值税专用发票（税率____%）并提供请款函等相关凭证资料，甲方收到发票及全套请款凭证后10个工作日内通过银行转账支付采购款；乙方未能按约定提供上述资料的，甲方有权不予付款。
3.3 如乙方依据本合同约定需向甲方支付违约金、赔偿金、补偿款等款项，甲方有权直接从应付乙方货款中等额抵扣；抵扣后仍不足弥补甲方损失的，甲方有权就差额部分继续向乙方追偿。
3.4 乙方指定的收款账户如下：
收款单位名称：                            
开户银行：
银行帐号：
3.5 每批次付款前，乙方应向甲方开具每批次等额增值税专用发票（税率   %），提供请款函等相关凭证资料，否则甲方有权拒绝付款。
第四条 交货及验收
4.1 乙方应负责将货品分批次运输至甲方指定地点，承担全程运输费用、上下车装卸费用及运输过程中的货品破损、遗失风险。
4.2 乙方需按照甲方要求供货、补货，乙方供货价在合同期间内不得高于合同定价。甲方有权对乙方所供商品进行不定时的市场调研，如果发现批发价格降低超过10%(包含)，按新价格执行。
4.3 奖牌生产交付周期与开模打样周期相互独立、分别计算：甲方提供完整奖牌设计源文件后，乙方开模打样周期为10个自然日，该时段不纳入成品交付工期；模具已制作完成前提下，甲方后续下达追加采购需求的，乙方自收到追加采购需求起10个自然日内完成成品交付。如甲方存在奖牌紧急制作需求的，乙方应积极调配产能、加班加点组织生产，尽最大努力保障按照甲方指定时间完成生产并配送到位。
4.4 甲方在收到货品后应及时验收，若在乙方提请验收后5个工作日内仍未验收的，视为视为货品外观、数量初步验收合格。若甲方在验收过程中发现有质量问题或数量不符的应第一时间通知乙方，乙方应无条件整改并补齐缺失数量，否则不予验收。
4.5 货品验收交付后，甲方在正常使用过程中发现货品存在漆面脱落、切面不平、做工粗糙等质量缺陷的，有权将问题货品退回乙方。乙方须在10个自然日内无偿更换、补足同等质量合格货品，由此产生的运输、包装、人工等一切费用均由乙方自行承担。
第五条  质量违约责任
5.1 若单批次货品验收不合格率超过10%，或交付货品与双方确认的实物样品、设计图纸、工艺标准、材质规格不符，不符合甲方采购要求的，即便乙方完成整改并最终验收合格，甲方仍享有单方解除本合同的权利，且甲方不承担任何违约责任。
5.2 若乙方交付货品与甲方确认的实物样品、设计图纸、约定工艺标准、材质规格不符，未能满足甲方采购要求，且该批次货品缺陷无法通过整改修复，甲方有权不予支付该批次全部采购价款，同时甲方享有单方解除本合同的权利；乙方应按该批次采购总金额的20%向甲方支付违约金，因货品质量问题引发的邮寄补发、游客投诉处置、舆情处理、损失赔付等一切实际损失，甲方均有权另行向乙方全额追偿。
5.3 本条第5.1款、第5.2款独立适用，同一违约情形仅适用其中一款，甲方有权根据货品瑕疵实际情况择一行使对应权利，不得同时依据两款主张权利。
第六条 逾期履约违约责任
6.1 如乙方未能按约如期交货，由此产生向每位游客逐一寄送奖牌的全部物流成本（含快递费、包装耗材、保价费等一切相关费用），均由乙方独立全额负担。若延误10天及以上的，甲方有权单方终止本合同，并要求乙方按该批次采购总金额的20%向甲方支付一次性违约金。前述物流成本费用承担、违约金支付互不抵消，甲方有权一并主张。
6.2 如甲方未能按约如数向乙方支付每批次货款的，应按照应付未付款项的万分之五/天向乙方支付违约金，若甲方无正当理由逾期10天及以上仍未支付乙方货款，乙方除要求甲方应足额支付外，有权终止向甲方供货。
第七条 不可抗力
7.1 不可抗力指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况，包括但不限于烈度 Ⅶ度及以上地震、特大洪灾、12级及以上台风、特大型泥石流、各级政府发布强制性管控政策等。
7.2 因不可抗力致使货品交付延期的，乙方应第一时间书面通知甲方；并于事故发生7个自然日内出具事故发生地的有关证明文件。受影响一方可根据不可抗力影响程度，部分或全部免除对应履约违约责任。
7.3 不可抗力发生后，双方均须积极采取补救措施，最大限度降低损失；一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不免除其违约责任。
第八条 合同解除与终止
8.1 若因甲方项目统筹等客观原因，经甲方书面研判决定不再实施本合同内容的，甲方有权单方终止未履行部分合同，且不承担违约责任。
8.2 对于已经实施的合同内容，乙方应当提供合法有效的结算依据，经甲方核实确认后据实结算。
第九条 保密条款
9.1 甲方提供的奖牌设计源文件、效果图、工艺方案等全部资料知识产权归甲方独家所有。
9.2 未经甲方书面许可，乙方不得将上述设计文件外传、提供给任何第三方；不得私自复制、制作、销售超出甲方核定采购数量的奖牌。
9.3 本保密义务不因合同终止、解除而失效。若乙方违反本条约定给甲方造成损失，乙方应当全额赔偿甲方全部直接及间接损失。
第十条 争议解决
10.1 本协议在履行过程中发生的争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼，违约方应承担给守约方造成的全部损失（该损失包括因维权产生的律师费、诉讼费、差旅费、保全费、保全担保费等费用）。
第十一条 其他约定
11.1 若奖牌品类、工艺发生变更或新增品类，乙方应当提供完整价格测算依据，经甲方书面确认后方可作为结算依据。
11.2 本合同未尽事宜，双方可另行签订书面补充协议。补充协议须经双方加盖公章后方可生效，与本合同具有同等法律效力；补充协议与本合同约定不一致的，以补充协议为准。
11.3 本合同一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份，合同附件系本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。
11.4 本合同自双方签字盖章之日起生效。
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甲方（盖章）：                          
法定代表人或授权代表（签字）： 
地址：
电话：      
签订地点：              


乙方（盖章）：    
法定代表人或授权代表（签字）：
地址： 
电话： 
签订日期：   


附件
瓦屋山奖牌采购项目清单

	一、基础奖牌

	序号
	项目名称
	详细规格
	数量
	单位
	单价
（含税）

	1
	基础奖牌
	1.尺寸：直径70mm，最薄处厚度不低于4mm（不含浮雕区域，浮雕厚度根据设计图定），重量不低于100g；
2.材质：锌合金（异形/镂空设计）；
3.工艺：电镀金银铜三色+双面3D浮雕+烤漆+局部UV；
4.配件：2.5cm定制热转印织带。
	1
	枚
	

	2
	旋转奖牌
（含3层金属片）
	1.三层分体旋转结构（外圈、内旋圆盘、底盘），中间圆盘可以自由转动；
2.分层组装带内置轴承，转动顺滑无卡顿。
	1
	套
	

	二、升级工艺（所有升级工艺价格为单独核价，不包含基础奖牌成本，甲方按批次设计需求选配）

	序号
	项目名称
	详细规格
	数量
	单位
	单价
（含税）

	3
	独立吊坠
	新增单枚独立吊坠（含挂扣），材质与奖牌主体一致，可搭配奖牌使用
	1
	个
	

	4
	挂件磁吸
	分体式磁吸结构：单枚独立小挂件内置隐形磁铁，可吸附于奖牌表面，自由拆装
	1
	个
	

	5
	奖牌单个磁吸
	模块化磁吸结构：多枚奖牌之间可相互吸附拼接，也可轻松拆分
	1
	个
	

	6
	滑动工艺
	奖牌内置1块精密滑轨结构，滑动组件可平顺往复滑动，无卡顿/脱落
	1
	块
	

	7
	开门工艺
	1.合页式开门结构，开合角度≥90°，合页无变形/断裂；
2.关门后贴合紧密，无缝隙/晃动；
3.内置开门区域可定制图案/文字，工艺与基础奖牌一致。
	2
	扇
	

	8
	旋转工艺
	内置精密转轴，奖牌部分组件可竖向360°无卡顿旋转，结构稳定
	1
	组
	

	9
	夜光流沙
	内置流沙油包，含夜光闪粉，晃动可见流动闪粉效果
	1
	项
	

	10
	仿珐琅工艺
	采用环保树脂胶料，表面平整光滑，质感接近真珐琅，颜色牢固
	4
	色
	

	11
	镶钻工艺
	2-4mm高透玻璃水钻、树脂彩晶砖等
	1
	颗
	

	12
	异形镶钻工艺
	爱心/马眼/水滴异形平底彩晶砖（常规中小尺寸）
	1
	颗
	

	13
	细浮雕工艺
	奖牌表面凹凸效果，浮雕细腻，线条明显
	1
	项
	

	14
	按键开关LED发光工艺
	1.正面/侧边按压按钮控制灯光启停；
2.带独立按压开关，内置灯珠、密封电池仓，透光图案均匀发光，电路绝缘密封防震。
	1
	项
	

	15
	磁吸通断发光工艺
	1.依靠磁吸开合实现灯光自动开关；
2.带独立按压开关，内置灯珠、密封电池仓，透光图案均匀发光，电路绝缘密封防震。
	1
	项
	

	16
	夜光工艺
	奖牌局部夜光效果：奖牌图案/文字采用夜光材料，暗处可自动发光
	1
	项
	

	三、奖牌礼盒包装（可选加项，不含奖牌，甲方按批次设计需求选配）

	序号
	项目名称
	详细规格
	数量
	单位
	单价
（含税）

	17
	opp自粘袋+彩印挂卡
	1.350g 双面涂布白卡纸，正反面四色全彩印刷，模切成型，图文局部 UV、标题烫金/烫银；
2.外层搭配高透明OPP自粘袋。
	1
	套
	

	18
	悬浮盒
（可装1枚奖牌）
	0.5mm高透PET外壳+双层PE弹力悬浮膜
	1
	套
	

	19
	悬浮盒外包装
（可装1枚奖牌）
	350g白卡+四色印刷+覆哑膜
	1
	项
	

	20
	透明围框抽屉盒
（可装1枚奖牌）
	1.外框0.45mm高透PET板材；
2.内部400g白卡开槽内托；
3.抽拉式结构，立式陈列。
	1
	套
	

	21
	入门款盒子
（可装1枚奖牌）
	1.材质：灰底白卡400g，覆哑膜；
2.结构：天地盖/翻盖/抽拉/磁吸盒（可选是否开窗）；
3.内衬：EVA定型内衬+表面植绒。
	1
	套
	

	22
	标准款盒子
（可装1枚奖牌）
	1.材质：2.0mm灰板+128g四色印刷，覆哑膜，局部文案烫印；
2.结构：天地盖/翻盖/抽拉/磁吸盒（可选是否开窗）；
3.内衬：EVA定型内衬+表面植绒。
	1
	套
	

	23
	塑封工艺
（可装1枚奖牌）
	盒子整体塑封，带撕拉线（仅塑封工艺，不含盒子）
	1
	项
	

	24
	入门款盒子
（可装2枚奖牌）
	1.材质：灰底白卡400g，覆哑膜；
2.结构：天地盖/翻盖/抽拉/磁吸盒（可选是否开窗）；
3.内衬：EVA定型内衬+表面植绒。
	1
	套
	

	25
	标准款盒子
（可装2枚奖牌）
	1.材质：2.0mm灰板+128g四色印刷，覆哑膜，局部文案烫印；
2.结构：天地盖/翻盖/抽拉/磁吸盒（可选是否开窗）；
3.内衬：EVA定型内衬+表面植绒。
	1
	套
	

	26
	塑封工艺
（可装2枚奖牌）
	盒子整体塑封，带撕拉线（仅塑封工艺，不含盒子）
	1
	项
	

	合计（含税）
	









采购合同
（草案）




甲方：
乙方：                                                                             
日期：    年   月   日

甲方（需方）：瓦屋山投资有限公司
乙方（供方）：

根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，甲乙双方经友好协商一致，就瓦屋山定制奖牌定点采购事宜达成如下约定，特签订本协议，以资共同信守。
一、采购内容

1.奖牌品类：基础奖牌、奖牌升级工艺及奖牌盒子；
2.规格、工艺、材质要求、价格：详见附件《瓦屋山奖牌采购项目清单》。
二、合作期限
合作期限为一年，即：2026年  月  日至2026年 月  日，
三、费用、付款方式及期限
1.奖牌费用(含开模、打样、制作、税费、运输等全部费用)。
2.甲方根据实际情况向乙方提出采购需求，由乙方制作完成并经甲方验收合格后，乙方向甲方开具等额增值税专用发票，甲方收到发票后10个工作日内以银行转账方式支付采购款。
3.乙方指定的收款账户如下：
收款单位名称：
开户银行： 
银行帐号： 
4.每批次付款前，乙方应向甲方开具每批次等额增值税专用发票，否则甲方有权拒绝付款。
四、交货及验收
1.乙方应负责将货物分批次运输至甲方指定地点，并承担全部运费。
2.乙方保证在甲方提请奖牌采购需求后15日内将货物交给甲方。
3.甲方在收到货物后应及时验收，若在乙方提请验收后5个工作日内仍未验收的，视为验收合格。若甲方在验收过程中发现有质量问题或数量不符的应第一时间通知乙方，乙方应无条件整改并补齐缺失数量，否则不予验收。
4.若甲方在收到货物后的使用过程中，发现货物存在漆面脱落、做工粗糙等质量问题，甲方有权将存在质量问题的货物退回乙方，且乙方应按退货数量在15日内如数补足符合质量要求的货物，由此产生的所有费用由乙方自行承担。
五、违约责任
1.如乙方未能按约如期交货的，乙方应按当批次采购金额的3‰/天向甲方支付违约金，延误10天及以上的，甲方有权单方终止本合同，并要求乙方支付当批次采购金额的20%作为违约金。
2.如甲方未能按约如数向乙方支付每批次货款的，应按照应付未付款项的3‰/天向乙方支付违约金，若甲方无正当理由逾期10天及以上仍未支付乙方货款，乙方除要求甲方应足额支付外，有权终止向甲方供货。
3.若单批次验收不合格率超过10%（货物存在漆面脱落、切面不平、做工粗糙等质量问题），甲方有权单方终止合同，并要求乙方支付当批次采购金额的20%作为违约金。
4. 一方违反本合同约定的，应承担由此给守约方造成的全部损失（该损失包括因维权产生的律师费、诉讼费、差旅费、保全费、保全担保费等费用）
六、项目变更
1.因不可抗力因素（如地震、洪灾、特大泥石流、政府相关管控政策等情况），导致货物交付时间延迟，遭遇不可抗力一方可部分或全部免责。发生不可抗力时，双方均应努力采取一切补救措施，最大程度地减少不可抗力给任何一方造成的损失或损害。
2.若因相关原因，经甲方研判后决定不再实施本合同内容的，乙方无条件配合，且甲方不承担任何违约责任。对已经实施的合同内容，乙方需提供真实合法的依据并经甲方确认后方可据实结算。
3.若奖牌品类相关方面发生变更/新增，其价格应提供支撑，经甲方认定后方可作为结算依据。
八、保密条款
未经甲方许可，乙方不得将奖牌设计制作源文件外传，或提供给除甲方外的任何第三方，不得单独制作或出售除甲方要求制作的核定数量外的奖牌，若因此给甲方造成损失，乙方应全额赔偿。
九、争议解决
本协议在履行过程中发生的争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。
十、其他约定
1.本合同一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份，合同附件系本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。
2.本合同自双方签字盖章之日起生效。

甲方：              
法定代表人或授权代表（签字）： 
地址：
电话：        
签订日期：    

乙方：                        
法定代表人或授权代表（签字）：
地址： 
电话： 
签订日期：   

附件：瓦屋山奖牌采购项目清单







附件
瓦屋山奖牌采购项目清单

	一、基础奖牌
	

	序号
	项目名称
	详细规格
	数量
	单位
	单价

	1
	基础奖牌
	1.尺寸：直径70mm，厚度4mm，重量不低于100g；
2.材质：锌合金（异形/镂空设计）；
3.工艺：电镀金银铜三色+双面3D浮雕+烤漆+局部UV；
4.配件：2.5cm定制热转印织带。
	1
	枚
	

	二、升级工艺（可选加项，甲方按批次设计需求选配；所有升级项加价为单独核价，不包含基础奖牌成本，可叠加选配）

	序号
	项目名称
	详细规格
	数量
	单位
	单价

	2
	独立吊坠
	新增单枚独立吊坠（含挂扣），材质与奖牌主体一致，可搭配奖牌使用
	1
	个
	

	3
	挂件磁吸
	分体式磁吸结构：单枚独立小挂件内置隐形磁铁，可吸附于奖牌表面，自由拆装
	1
	个
	

	4
	奖牌单个磁吸
	模块化磁吸结构：多枚奖牌之间可相互吸附拼接，也可轻松拆分
	1
	个
	

	5
	滑动工艺
	奖牌内置1块精密滑轨结构，滑动组件可平顺往复滑动，无卡顿/脱落
	1
	块
	

	6
	开门工艺
	1.合页式开门结构，开合角度≥90°，合页无变形/断裂；
2.关门后贴合紧密，无缝隙/晃动；
3.内置开门区域可定制图案/文字，工艺与基础奖牌一致。
	1
	扇
	

	7
	旋转组件
	内置精密转轴，奖牌部分组件可360°无卡顿旋转，结构稳定
	1
	组
	

	8
	夜光流沙
	内置流沙油包，含夜光闪粉，晃动可见流动闪粉效果
	1
	项
	

	9
	仿珐琅工艺
	采用环保树脂胶料，表面平整光滑，质感接近真珐琅，颜色牢固（4色）
	1
	项
	

	10
	夜光工艺
	奖牌局部夜光效果：奖牌图案/文字采用夜光材料，暗处可自动发光
	1
	项
	

	三、奖牌礼盒包装（可选加项，甲方按批次设计需求选配）

	序号
	项目名称
	详细规格
	数量
	单位
	单价

	11
	悬浮盒
（可装1枚奖牌）
	0.5mm高透PET外壳+双层PE弹力悬浮膜
	1
	套
	

	12
	悬浮盒外包装
（可装1枚奖牌）
	350g白卡+四色印刷+覆哑膜
	1
	项
	

	13
	入门款
（可装1枚奖牌）
	1.材质：灰底白卡400g，覆哑膜；
2.结构：天地盖/翻盖/抽拉/磁吸盒（可选是否开窗）；
3.内衬：EVA定型内衬+表面植绒。
	1
	套
	

	14
	标准款
（可装1枚奖牌）
	1.材质：2.0mm灰板+128g四色印刷，覆哑膜，局部文案烫印；
2.结构：天地盖/翻盖/抽拉/磁吸盒（可选是否开窗）；
3.内衬：EVA定型内衬+表面植绒。
	1
	套
	

	15
	塑封工艺
（可装1枚奖牌）
	盒子整体塑封，带撕拉线（仅塑封工艺，不含盒子）
	1
	项
	

	16
	入门款
（可装2枚奖牌）
	1.材质：灰底白卡400g，覆哑膜；
2.结构：天地盖/翻盖/抽拉/磁吸盒（可选是否开窗）；
3.内衬：EVA定型内衬+表面植绒。
	1
	套
	

	17
	标准款
（可装2枚奖牌）
	1.材质：2.0mm灰板+128g四色印刷，覆哑膜，局部文案烫印；
2.结构：天地盖/翻盖/抽拉/磁吸盒（可选是否开窗）；
3.内衬：EVA定型内衬+表面植绒。
	1
	套
	

	18
	塑封工艺
（可装2枚奖牌）
	盒子整体塑封，带撕拉线（仅塑封工艺，不含盒子）
	1
	项
	

	小计（不含税）
	

	税率          
	

	合计（含税）
	




第四章  谈判响应文件内容及格式要求

一、请谈判供应商按我公司提供的格式要求编写谈判响应文件，谈判响应文件分为资格性材料和符合性材料两部分。谈判响应文件内容严格按谈判采购文件第二章第三条的要求编写。
二、如果供应商谈判响应文件中资格性材料不齐全，将被取消谈判资格，其报价无效；如果符合性材料不能满足谈判采购文件的要求，将承担报价最低也不能成交的风险。

附件：谈判响应文件样本













瓦屋山投资有限公司
采购项目
谈判响应文件





采购项目编号：P20260706P20260802 
采购项目名称：2026年奖牌制作框架协议采购（第二次）  









投标人名称（盖章）：

年  月   日

目    录


一、资格性材料










二、符合性材料












第一部分  资格性材料

1.法定代表人资格证明书
单位名称：
地址：
姓名：       性别：       年龄：       职务：      
本人系        （投标人名称）的法定代表人。就参加你公司组织的              （采购项目名称）谈判采购项目的报价，签署上述项目的谈判响应文件及合同的执行、完成、服务和保修，签署合同和处理与之有关的一切事务。
特此证明。

（※此处请粘贴法定代表人身份证复印件※）


供应商名称（并加盖公章）：
签署日期：  年  月  日

法定代表人参加本采购项目谈判的，仅需出具此证明书。


2.法定代表人授权委托书

本授权书声明：注册于          （注册地点）的   （供应商名称）的           （法定代表人姓名与职务）代表本公司授权           （单位名称）的        （被授权人的姓名与职务）为本公司的合法代理人，就参加你公司     （采购项目名称）谈判采购项目的报价、签订合同以及合同的执行、完成、服务和保修，以本公司名义处理一切与之有关的事务。
本授权书于年月日签字生效，无转委权，特此声明。
代理人：        性  别：        年  龄：       
单  位：        部  门：        职  务：       


（※此处请粘贴被授权人身份证复印件※）


供应商名称（并加盖公章）：
法定代表人（签字或加盖印章）：
被授权人（签字）：
签署日期：    年  月  日
法定代表人的授权委托人参加本采购项目谈判的，仅需出具此授权委托书。
3.营业执照副本




























4.投标人关联公司信息




























5.投标人高管（股东、高管、监事）所属关联公司任职情况表




























6.其他资格性证明文件




























7.承诺函

瓦屋山投资有限公司：
我公司作为本次采购项目的供应商，根据谈判文件要
求，现郑重承诺如下：
一、我公司符合本项目规定的资格条件：
（一）一般资格要求
1.具有独立承担民事责任的能力；
2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；
4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5.参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
6.法律、行政法规规定的其他条件；
7. 在参加本次采购活动中，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的采购活动的行为；
8.我单位及其现任法定代表人、主要负责人参加本次采购活动前三年内无行贿犯罪记录。
（二）针对本项目的特殊资格要求：无
二、完全接受和满足本项目谈判文件中规定的实质性要求，如对谈判文件有异议，已经在递交响应文件截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对谈判文件有异议的同时又参加谈判以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。
三、在参加本次采购活动中，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的采购活动的行为。
四、在参加本次采购活动中，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。
五、响应文件中提供的任何资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。
本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取成交的法律责任。


供应商名称（盖章）：                   
法定代表人（负责人）或授权代表（签字）:          
日期： 年 月   日

















第二部分  符合性材料

1.响应函

瓦屋山投资有限公司：
我们已经收到       （项目）谈判采购文件，经认真研究，我们决定参加此次谈判采购活动。我公司授权    （供应商代表姓名、职务、职称）为我方代表，参加你公司组织的（采购项目名称、品目号）项目竞争性（邀请）谈判采购活动，并对此采购项目进行谈判响应。为此，我方按采购文件规定提供的响应总价为人民币       （大写）元，         （小写）￥元。
1.我方承诺已经具备谈判采购文件中规定的参加采购活动的供应商应当具备的条件。提供谈判采购文件规定的全部谈判响应文件，包括谈判响应文件正本1份，副本 2 份。
2.如果我方成交，保证严格执行双方所签订的采购合同。
3.我方将尊重评审委员会的评标结果。
4.我方承诺接受谈判采购文件内容及采购合同专用条款的全部内容。
5.我方承诺不提供虚假材料谋取成交，不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商，不与采购单位、其他供应商或者你公司工作人员恶意串通，不向采购单位、你公司工作人员行贿或者提供其他不正当利益；不在评审过程中与采购单位私下进行协商谈判；否则按相关规定接受处罚。
6.与本谈判有关的一切往来通讯请寄：
地 址：               邮 编：
电 话：               传 真：
电子函件：


供应商名称（并加盖公章）：
法定代表人的授权委托人（签字）：
供应商法定代表人（签字或加盖名章）：
开户银行：
银行账号：

签署日期：  年  月  日










2.项目报价表（第二次或多轮报价均适用本表）

	一、基础奖牌

	序号
	项目名称
	详细规格
	数量
	单位
	单价
（含税）

	1
	基础奖牌
	1.尺寸：直径70mm，最薄处厚度不低于4mm（不含浮雕区域，浮雕厚度根据设计图定），重量不低于100g；
2.材质：锌合金（异形/镂空设计）；
3.工艺：电镀金银铜三色+双面3D浮雕+烤漆+局部UV；
4.配件：2.5cm定制热转印织带。
	1
	枚
	

	2
	旋转奖牌
（含3层金属片）
	1.三层分体旋转结构（外圈、内旋圆盘、底盘），中间圆盘可以自由转动；
2.分层组装带内置轴承，转动顺滑无卡顿。
	1
	套
	

	二、升级工艺（所有升级工艺价格为单独核价，不包含基础奖牌成本，甲方按批次设计需求选配）

	序号
	项目名称
	详细规格
	数量
	单位
	单价
（含税）

	3
	独立吊坠
	新增单枚独立吊坠（含挂扣），材质与奖牌主体一致，可搭配奖牌使用
	1
	个
	

	4
	挂件磁吸
	分体式磁吸结构：单枚独立小挂件内置隐形磁铁，可吸附于奖牌表面，自由拆装
	1
	个
	

	5
	奖牌单个磁吸
	模块化磁吸结构：多枚奖牌之间可相互吸附拼接，也可轻松拆分
	1
	个
	

	6
	滑动工艺
	奖牌内置1块精密滑轨结构，滑动组件可平顺往复滑动，无卡顿/脱落
	1
	块
	

	7
	开门工艺
	1.合页式开门结构，开合角度≥90°，合页无变形/断裂；
2.关门后贴合紧密，无缝隙/晃动；
3.内置开门区域可定制图案/文字，工艺与基础奖牌一致。
	2
	扇
	

	8
	旋转工艺
	内置精密转轴，奖牌部分组件可竖向360°无卡顿旋转，结构稳定
	1
	组
	

	9
	夜光流沙
	内置流沙油包，含夜光闪粉，晃动可见流动闪粉效果
	1
	项
	

	10
	仿珐琅工艺
	采用环保树脂胶料，表面平整光滑，质感接近真珐琅，颜色牢固
	4
	色
	

	11
	镶钻工艺
	2-4mm高透玻璃水钻、树脂彩晶砖等
	1
	颗
	

	12
	异形镶钻工艺
	爱心/马眼/水滴异形平底彩晶砖（常规中小尺寸）
	1
	颗
	

	13
	细浮雕工艺
	奖牌表面凹凸效果，浮雕细腻，线条明显
	1
	项
	

	14
	按键开关LED发光工艺
	1.正面/侧边按压按钮控制灯光启停；
2.带独立按压开关，内置灯珠、密封电池仓，透光图案均匀发光，电路绝缘密封防震。
	1
	项
	

	15
	磁吸通断发光工艺
	1.依靠磁吸开合实现灯光自动开关；
2.带独立按压开关，内置灯珠、密封电池仓，透光图案均匀发光，电路绝缘密封防震。
	1
	项
	

	16
	夜光工艺
	奖牌局部夜光效果：奖牌图案/文字采用夜光材料，暗处可自动发光
	1
	项
	

	三、奖牌礼盒包装（可选加项，不含奖牌，甲方按批次设计需求选配）

	序号
	项目名称
	详细规格
	数量
	单位
	单价
（含税）

	17
	opp自粘袋+彩印挂卡
	1.350g 双面涂布白卡纸，正反面四色全彩印刷，模切成型，图文局部 UV、标题烫金/烫银；
2.外层搭配高透明OPP自粘袋。
	1
	套
	

	18
	悬浮盒
（可装1枚奖牌）
	0.5mm高透PET外壳+双层PE弹力悬浮膜
	1
	套
	

	19
	悬浮盒外包装
（可装1枚奖牌）
	350g白卡+四色印刷+覆哑膜
	1
	项
	

	20
	透明围框抽屉盒
（可装1枚奖牌）
	1.外框0.45mm高透PET板材；
2.内部400g白卡开槽内托；
3.抽拉式结构，立式陈列。
	1
	套
	

	21
	入门款盒子
（可装1枚奖牌）
	1.材质：灰底白卡400g，覆哑膜；
2.结构：天地盖/翻盖/抽拉/磁吸盒（可选是否开窗）；
3.内衬：EVA定型内衬+表面植绒。
	1
	套
	

	22
	标准款盒子
（可装1枚奖牌）
	1.材质：2.0mm灰板+128g四色印刷，覆哑膜，局部文案烫印；
2.结构：天地盖/翻盖/抽拉/磁吸盒（可选是否开窗）；
3.内衬：EVA定型内衬+表面植绒。
	1
	套
	

	23
	塑封工艺
（可装1枚奖牌）
	盒子整体塑封，带撕拉线（仅塑封工艺，不含盒子）
	1
	项
	

	24
	入门款盒子
（可装2枚奖牌）
	1.材质：灰底白卡400g，覆哑膜；
2.结构：天地盖/翻盖/抽拉/磁吸盒（可选是否开窗）；
3.内衬：EVA定型内衬+表面植绒。
	1
	套
	

	25
	标准款盒子
（可装2枚奖牌）
	1.材质：2.0mm灰板+128g四色印刷，覆哑膜，局部文案烫印；
2.结构：天地盖/翻盖/抽拉/磁吸盒（可选是否开窗）；
3.内衬：EVA定型内衬+表面植绒。
	1
	套
	

	26
	塑封工艺
（可装2枚奖牌）
	盒子整体塑封，带撕拉线（仅塑封工艺，不含盒子）
	1
	项
	

	合计（含税）
	










采购项目名称： 2026年奖牌制作框架协议采购（第二次）   	                         
采购项目编号：                   
单位：元（人民币）
	一、基础奖牌
	

	序号
	项目名称
	详细规格
	数量
	单位
	单价

	1
	基础奖牌
	1.尺寸：直径70mm，厚度4mm，重量不低于100g；
2.材质：锌合金（异形/镂空设计）；
3.工艺：电镀金银铜三色+双面3D浮雕+烤漆+局部UV；
4.配件：2.5cm定制热转印织带。
	1
	枚
	

	二、升级工艺（可选加项，甲方按批次设计需求选配；所有升级项加价为单独核价，不包含基础奖牌成本，可叠加选配）

	序号
	项目名称
	详细规格
	数量
	单位
	单价

	2
	独立吊坠
	新增单枚独立吊坠（含挂扣），材质与奖牌主体一致，可搭配奖牌使用
	1
	个
	

	3
	挂件磁吸
	分体式磁吸结构：单枚独立小挂件内置隐形磁铁，可吸附于奖牌表面，自由拆装
	1
	个
	

	4
	奖牌单个磁吸
	模块化磁吸结构：多枚奖牌之间可相互吸附拼接，也可轻松拆分
	1
	个
	

	5
	滑动工艺
	奖牌内置1块精密滑轨结构，滑动组件可平顺往复滑动，无卡顿/脱落
	1
	块
	

	6
	开门工艺
	1.合页式开门结构，开合角度≥90°，合页无变形/断裂；
2.关门后贴合紧密，无缝隙/晃动；
3.内置开门区域可定制图案/文字，工艺与基础奖牌一致。
	1
	扇
	

	7
	旋转组件
	内置精密转轴，奖牌部分组件可360°无卡顿旋转，结构稳定
	1
	组
	

	8
	夜光流沙
	内置流沙油包，含夜光闪粉，晃动可见流动闪粉效果
	1
	项
	

	9
	仿珐琅工艺
	采用环保树脂胶料，表面平整光滑，质感接近真珐琅，颜色牢固（4色）
	1
	项
	

	10
	夜光工艺
	奖牌局部夜光效果：奖牌图案/文字采用夜光材料，暗处可自动发光
	1
	项
	

	三、奖牌礼盒包装（可选加项，甲方按批次设计需求选配）

	序号
	项目名称
	详细规格
	数量
	单位
	单价

	11
	悬浮盒
（可装1枚奖牌）
	0.5mm高透PET外壳+双层PE弹力悬浮膜
	1
	套
	

	12
	悬浮盒外包装
（可装1枚奖牌）
	350g白卡+四色印刷+覆哑膜
	1
	项
	

	13
	入门款
（可装1枚奖牌）
	1.材质：灰底白卡400g，覆哑膜；
2.结构：天地盖/翻盖/抽拉/磁吸盒（可选是否开窗）；
3.内衬：EVA定型内衬+表面植绒。
	1
	套
	

	14
	标准款
（可装1枚奖牌）
	1.材质：2.0mm灰板+128g四色印刷，覆哑膜，局部文案烫印；
2.结构：天地盖/翻盖/抽拉/磁吸盒（可选是否开窗）；
3.内衬：EVA定型内衬+表面植绒。
	1
	套
	

	15
	塑封工艺
（可装1枚奖牌）
	盒子整体塑封，带撕拉线（仅塑封工艺，不含盒子）
	1
	项
	

	16
	入门款
（可装2枚奖牌）
	1.材质：灰底白卡400g，覆哑膜；
2.结构：天地盖/翻盖/抽拉/磁吸盒（可选是否开窗）；
3.内衬：EVA定型内衬+表面植绒。
	1
	套
	

	17
	标准款
（可装2枚奖牌）
	1.材质：2.0mm灰板+128g四色印刷，覆哑膜，局部文案烫印；
2.结构：天地盖/翻盖/抽拉/磁吸盒（可选是否开窗）；
3.内衬：EVA定型内衬+表面植绒。
	1
	套
	

	18
	塑封工艺
（可装2枚奖牌）
	盒子整体塑封，带撕拉线（仅塑封工艺，不含盒子）
	1
	项
	

	小计（不含税）
	

	税率          
	

	合计（含税）
	


填写说明：
1.谈判时，本表中的内容与谈判响应文件中的谈判函、品目价格明细表的内容不一致的，以本表为准；大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。
2.谈判总价为采购范围所列全部项目的报价总和，并应与品目价格明细表保持一致。
3.参与采购的供应商第二次报价及多轮报价以本表为准。


供应商名称：
法定代表人或其授权委托人：
（法定代表人可签字或加盖印章，授权委托人必须签字）

签署日期：   年   月   日


3.技术要求响应表

采购项目名称：
采购项目编号：
	序号
	采购文件
技术规格
	谈判或磋商响应文件
技术规格
	偏离程度
	偏离
说明
	证明
资料

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	


我们承诺本技术指标响应表的内容真实有效，无任何虚假之处，并且愿意承担因不满足此承诺而引起的相应的法律责任并接受相关部门的处罚。
供应商名称（并加盖公章）：
法定代表人或其授权委托人：

（法定代表人可签字或加盖印章，授权委托人必须签字） 



签署日期：   年  月  日


填写说明：
1．偏离程度请填写“正偏离、负偏离或无偏离”字样。 
2.证明数据请填写“见本响应文件第 页，第 行” 字样。 
3.响应文件中的技术规格与采购文件中技术规格的 
要求有不同时，应逐条列示在本表之中，否则将视同供应商无条件接受采购文件中技术规格的要求。















4.售后服务承诺

        （采购人名称）：
按             （项目编号项目名称）采购文件的规定，我公司郑重承诺，如果我公司经评审后被确定为成交供应商，我公司对于成交项目，除完全响应采购文件合同条款和合同专用条款规定的所有要求外，还将按照以下条款提供优质和完善的售后服务：
1.拟提供售后服务的项目：
2.售后服务响应及到达现场的时间：
3.详细的培训计划：
4.技术人员及设备方面的保证措施及收费标准（附技术人员等级证书）：
5.其他：

供应商名称（并加盖公章）：
法定代表人或其授权委托人：
（法定代表人可签字或加盖印章，授权委托人必须签字）
年    月    日

5.诚信承诺函

致采购人：              公司
我公司在本次采购活动中，作出如下承诺：
1、 参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
2、 不存在挂靠、借用资质参加本次采购活动等违法违规行为。
3、 提供的相关文件均真实、有效。
若查实我公司提交的资料及上述承诺不属实，则采购人有权取消我公司参加本次采购活动的资格及成交资格，且我公司将无条件承担由此给本次采购活动带来的一切后果（包括经济损失）。
特此声明！

                  供应商（公章）：              
法定代表人或委托代理人（签字）：    
年    月    日
 





第五章  项目清单
	一、基础奖牌

	序号
	项目名称
	详细规格
	数量
	单位
	单价（元）
	限价（元）

	1
	基础奖牌
	1.尺寸：直径70mm，厚度4mm，重量不低于100g；
2.材质：锌合金（异形/镂空设计）；
3.工艺：电镀金银铜三色+双面3D浮雕+烤漆+局部UV；
4.配件：2.5cm定制热转印织带。
	1
	枚
	
	9.3

	二、升级工艺（可选加项，甲方按批次设计需求选配；所有升级项加价为单独核价，不包含基础奖牌成本，可叠加选配）

	序号
	项目名称
	详细规格
	数量
	单位
	单价（元）
	限价（元）

	2
	独立吊坠
	新增单枚独立吊坠（含挂扣），材质与奖牌主体一致，可搭配奖牌使用
	1
	个
	
	2.3

	3
	挂件磁吸
	分体式磁吸结构：单枚独立小挂件内置隐形磁铁，可吸附于奖牌表面，自由拆装
	1
	个
	
	2.5

	4
	奖牌单个磁吸
	模块化磁吸结构：多枚奖牌之间可相互吸附拼接，也可轻松拆分
	1
	个
	
	1

	5
	滑动工艺
	奖牌内置1块精密滑轨结构，滑动组件可平顺往复滑动，无卡顿/脱落
	1
	块
	
	1

	6
	开门工艺
	1.合页式开门结构，开合角度≥90°，合页无变形/断裂；
2.关门后贴合紧密，无缝隙/晃动；
3.内置开门区域可定制图案/文字，工艺与基础奖牌一致。
	1
	扇
	
	3.3

	7
	旋转组件
	内置精密转轴，奖牌部分组件可360°无卡顿旋转，结构稳定
	1
	组
	
	2.9

	8
	夜光流沙
	内置流沙油包，含夜光闪粉，晃动可见流动闪粉效果
	1
	项
	
	4.7

	9
	仿珐琅工艺
	采用环保树脂胶料，表面平整光滑，质感接近真珐琅，颜色牢固（4色）
	1
	项
	
	1.8

	10
	夜光工艺
	奖牌局部夜光效果：奖牌图案/文字采用夜光材料，暗处可自动发光
	1
	项
	
	1.4

	三、奖牌礼盒包装（可选加项，甲方按批次设计需求选配）

	序号
	项目名称
	详细规格
	数量
	单位
	单价（元）
	限价（元）

	11
	悬浮盒
（可装1枚奖牌）
	0.5mm高透PET外壳+双层PE弹力悬浮膜
	1
	套
	
	1.2

	12
	悬浮盒外包装
（可装1枚奖牌）
	350g白卡+四色印刷+覆哑膜
	1
	项
	
	2.4

	13
	入门款
（可装1枚奖牌）
	1.材质：灰底白卡400g，覆哑膜；
2.结构：天地盖/翻盖/抽拉/磁吸盒（可选是否开窗）；
3.内衬：EVA定型内衬+表面植绒。
	1
	套
	
	5.2

	14
	标准款
（可装1枚奖牌）
	1.材质：2.0mm灰板+128g四色印刷，覆哑膜，局部文案烫印；
2.结构：天地盖/翻盖/抽拉/磁吸盒（可选是否开窗）；
3.内衬：EVA定型内衬+表面植绒。
	1
	套
	
	5.9

	15
	塑封工艺
（可装1枚奖牌）
	盒子整体塑封，带撕拉线（仅塑封工艺，不含盒子）
	1
	项
	
	0.8

	16
	入门款
（可装2枚奖牌）
	1.材质：灰底白卡400g，覆哑膜；
2.结构：天地盖/翻盖/抽拉/磁吸盒（可选是否开窗）；
3.内衬：EVA定型内衬+表面植绒。
	1
	套
	
	7.4

	17
	标准款
（可装2枚奖牌）
	1.材质：2.0mm灰板+128g四色印刷，覆哑膜，局部文案烫印；
2.结构：天地盖/翻盖/抽拉/磁吸盒（可选是否开窗）；
3.内衬：EVA定型内衬+表面植绒。
	1
	套
	
	8

	18
	塑封工艺
（可装2枚奖牌）
	盒子整体塑封，带撕拉线（仅塑封工艺，不含盒子）
	1
	项
	
	1

	小计（不含税）
	
	

	税率          
	
	

	合计（含税）
	
	

	备注：
1.以上价格为单个奖牌制作费用，报价含单款奖牌的开模、打样、制作、运输、税费等，不另行计取；
2.以上奖牌均需按批次运输至四川省眉山市洪雅县瓦屋山景区及甲方指定地点（含上下货）。

	一、基础奖牌

	序号
	项目名称
	详细规格
	数量
	单位
	单价
（含税）

	1
	基础奖牌
	1.尺寸：直径70mm，最薄处厚度不低于4mm（不含浮雕区域，浮雕厚度根据设计图定），重量不低于100g；
2.材质：锌合金（异形/镂空设计）；
3.工艺：电镀金银铜三色+双面3D浮雕+烤漆+局部UV；
4.配件：2.5cm定制热转印织带。
	1
	枚
	

	2
	旋转奖牌
（含3层金属片）
	1.三层分体旋转结构（外圈、内旋圆盘、底盘），中间圆盘可以自由转动；
2.分层组装带内置轴承，转动顺滑无卡顿。
	1
	套
	

	二、升级工艺（所有升级工艺价格为单独核价，不包含基础奖牌成本，甲方按批次设计需求选配）

	序号
	项目名称
	详细规格
	数量
	单位
	单价
（含税）

	3
	独立吊坠
	新增单枚独立吊坠（含挂扣），材质与奖牌主体一致，可搭配奖牌使用
	1
	个
	

	4
	挂件磁吸
	分体式磁吸结构：单枚独立小挂件内置隐形磁铁，可吸附于奖牌表面，自由拆装
	1
	个
	

	5
	奖牌单个磁吸
	模块化磁吸结构：多枚奖牌之间可相互吸附拼接，也可轻松拆分
	1
	个
	

	6
	滑动工艺
	奖牌内置1块精密滑轨结构，滑动组件可平顺往复滑动，无卡顿/脱落
	1
	块
	

	7
	开门工艺
	1.合页式开门结构，开合角度≥90°，合页无变形/断裂；
2.关门后贴合紧密，无缝隙/晃动；
3.内置开门区域可定制图案/文字，工艺与基础奖牌一致。
	2
	扇
	

	8
	旋转工艺
	内置精密转轴，奖牌部分组件可竖向360°无卡顿旋转，结构稳定
	1
	组
	

	9
	夜光流沙
	内置流沙油包，含夜光闪粉，晃动可见流动闪粉效果
	1
	项
	

	10
	仿珐琅工艺
	采用环保树脂胶料，表面平整光滑，质感接近真珐琅，颜色牢固
	4
	色
	

	11
	镶钻工艺
	2-4mm高透玻璃水钻、树脂彩晶砖等
	1
	颗
	

	12
	异形镶钻工艺
	爱心/马眼/水滴异形平底彩晶砖（常规中小尺寸）
	1
	颗
	

	13
	细浮雕工艺
	奖牌表面凹凸效果，浮雕细腻，线条明显
	1
	项
	

	14
	按键开关LED发光工艺
	1.正面/侧边按压按钮控制灯光启停；
2.带独立按压开关，内置灯珠、密封电池仓，透光图案均匀发光，电路绝缘密封防震。
	1
	项
	

	15
	磁吸通断发光工艺
	1.依靠磁吸开合实现灯光自动开关；
2.带独立按压开关，内置灯珠、密封电池仓，透光图案均匀发光，电路绝缘密封防震。
	1
	项
	

	16
	夜光工艺
	奖牌局部夜光效果：奖牌图案/文字采用夜光材料，暗处可自动发光
	1
	项
	

	三、奖牌礼盒包装（可选加项，不含奖牌，甲方按批次设计需求选配）

	序号
	项目名称
	详细规格
	数量
	单位
	单价
（含税）

	17
	opp自粘袋+彩印挂卡
	1.350g 双面涂布白卡纸，正反面四色全彩印刷，模切成型，图文局部 UV、标题烫金/烫银；
2.外层搭配高透明OPP自粘袋。
	1
	套
	

	18
	悬浮盒
（可装1枚奖牌）
	0.5mm高透PET外壳+双层PE弹力悬浮膜
	1
	套
	

	19
	悬浮盒外包装
（可装1枚奖牌）
	350g白卡+四色印刷+覆哑膜
	1
	项
	

	20
	透明围框抽屉盒
（可装1枚奖牌）
	1.外框0.45mm高透PET板材；
2.内部400g白卡开槽内托；
3.抽拉式结构，立式陈列。
	1
	套
	

	21
	入门款盒子
（可装1枚奖牌）
	1.材质：灰底白卡400g，覆哑膜；
2.结构：天地盖/翻盖/抽拉/磁吸盒（可选是否开窗）；
3.内衬：EVA定型内衬+表面植绒。
	1
	套
	

	22
	标准款盒子
（可装1枚奖牌）
	1.材质：2.0mm灰板+128g四色印刷，覆哑膜，局部文案烫印；
2.结构：天地盖/翻盖/抽拉/磁吸盒（可选是否开窗）；
3.内衬：EVA定型内衬+表面植绒。
	1
	套
	

	23
	塑封工艺
（可装1枚奖牌）
	盒子整体塑封，带撕拉线（仅塑封工艺，不含盒子）
	1
	项
	

	24
	入门款盒子
（可装2枚奖牌）
	1.材质：灰底白卡400g，覆哑膜；
2.结构：天地盖/翻盖/抽拉/磁吸盒（可选是否开窗）；
3.内衬：EVA定型内衬+表面植绒。
	1
	套
	

	25
	标准款盒子
（可装2枚奖牌）
	1.材质：2.0mm灰板+128g四色印刷，覆哑膜，局部文案烫印；
2.结构：天地盖/翻盖/抽拉/磁吸盒（可选是否开窗）；
3.内衬：EVA定型内衬+表面植绒。
	1
	套
	

	26
	塑封工艺
（可装2枚奖牌）
	盒子整体塑封，带撕拉线（仅塑封工艺，不含盒子）
	1
	项
	

	合计（含税）
	













第六章 技术标准、商务、服务要求

一、技术要求
1.基础奖牌及升级工艺质保质保12 个月，礼盒包装质保 3 个月；
2.质保期内出现材质、工艺问题（如掉漆、褪色、滑轨卡顿、合页断裂等），供应商需 48 小时内免费维修/更换，承担所有物流及人工费用；
3.若供应商累计 2 次交付不合格产品，甲方有权解除合作，供应商需全额退还已收款项，并赔偿甲方相应损失；
4.批量生产产品需符合本报价所有规格要求及国家相关标准（GB/T 1175-2019），外观缺陷率≤2%，工艺指标 100% 达标，若检测出材质 / 工艺未达标，甲方有权拒收；
5.材质要求：锌合金锌含量≥95%（符合 GB/T 1175），拒绝回收料，需提供材质检测报告；
6.工艺要求：电镀层厚度≥5μm、漆膜附着力≥1 级、48h 盐雾试验无腐蚀、连接环拉力≥30N；
7.外观要求：图案无毛刺 / 凹痕、烤漆无气泡 / 出漆、文字清晰无模糊，尺寸 / 重量偏差≤1%；
8.配件要求：织带甲醛含量≤75mg/kg、接缝强力≥100N，无跳纱 / 色差。

二、商务、服务要求以合同草案为准，参与谈判即认可合同草案全部内容。
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